**PONUDBENI TROŠKOVNIK ZA SANACIJU KLIZIŠTA BR. \_\_\_\_\_\_\_**

Za sanaciju klizišta Vrhi Vinagorski-Kotari

Dužina klizišta 28 metara/ 6 zone

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO |
| 1. Rad stroja na izradi prilaznog puta u donju zonu klizišta, priprema terena za pilotiranje i odbacivanje zemlje, ugradnja kamenog materijala, poravnanje terena, transport kamena do odrona i završno poravnanje terena nakon radova
 | 48 sati rada |  |  |
| 1. Strojno bušenje (pilotiranje) terena, te postavljanje drvenih stupova (agacija) fi 40 cm x 4,5-6 m
 | 65 kom rupa |  |  |
| 1. Ručni radovi kod postavljanja stupova, bušenja, postavljanje armaturnih mreža, slaganje kamena u nosivi zid, radovi na izradi odvodnih kanala i drenaže
 | paušalno |  |  |
| 1. Dovoz kamenog materijala za zasipavanje rova i izradu kamenog nosivog sloja, te zasipavanje kompletnog odrona
 | 27 tura |  |  |
| 1. Dovoz agregata 0-30 za popravak dolazne prometnice nakon radova
 | 4 ture |  |  |
| 1. MATERIJAL POTREBAN ZA UGRADNJU
 |  |  |  |
| Drveni stupovi (agacija) fi 40cm x 4,5-6m | 65 kom |  |  |
| Nesortirani kamen | 190 m3 |  |  |
| Agregat 0-30 | 30 m3 |  |  |
| Armaturna mreža | 14 kom |  |  |
|  | UKUPNO |  |
| + PDV |  |
| SVEUKUPNO |  |

Pregrada, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_